제 품 사 양 서

제조사	성보기계
기종명	농업용 동력호스릴
형식명	SBK-803G
형식	전기(모터)
규격	-
				제품 사진(좌) 및 원격제어 리모컨 사진(우)
제 원
크기		전장	830 mm
		전폭	700 mm
		전고	1250 mm
		중량	83 kg
동력전달장치		모터종류	12V 200W
		구동방식	체인(기어) 구동방식
		변속방식	전자 클러치(DC 12V)
조향장치		차륜의종류	회전캐스터 바퀴(PP)
		차륜크기	4“
권취방식		권취길이	10∅150m(최대 200mm)		8.5∅ 150m(최대 200m)
		기타원격제어	권취부 호스감김 정지장치 (마이크로 스위치 장칙)
		기능분류	호스 쏠림현상 방지 자동정렬, 권취부 360˚ 회전
제어방식		분류	리모컨식(원격제어)
		인식거리	최대 300m
		기능	①가동 및 정지 ②클러치 제동 설정 및 해제
		권취위치	지면에서 권취부까지 높이 1087mm
		수동제어	컨트롤러 박스 스위치 제어
안전사항		방수	내장형 전자기기 방수 처리
		가동부 방호	가동부 동력전달 체인커버
		전원연결부	스파크 및 전류소모 방지 연결잭 채택(앤더슨 커넥터)
		안전표시	사용설명서 부착
일반사항			리모컨 원격제어로 인한 조작과 이동이 간편한 농업용 동력 호스릴